Fondamenti di Architetture e Programmazione I Compitino

Esercizi di preparazione

Cognome ............................... Nome ............................... Matricola ...............................

Rispondete alle seguenti domande.

1. Scrivete in binario il numero decimale 357;

Risposta: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Scrivete in decimale il numero esadecimale 345;

Risposta: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Scrivete in ottale il numero esadecimale 73;

Risposta: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Rappresentate il numero −52 con modulo e segno su 7 bit;

Risposta: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Rappresentate il numero −52 con complemento a due su 7 bit;

Risposta: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Scrivete i numeri 36 e −43 in binario su 8 bit usando il complemento a due; effettuate la somma dei numeri scritti in binario, e verificate che il risultato coincida con −7:

In decimale In binario

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Di quanti bit avete bisogno per memorizzare 300 valori diversi?

Risposta: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. La sequenza 100100 rappresenta un numero scritto in complemento a 2 su 6 bit. A quale valore decimale corrisponde?

Risposta: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. La fase di fetch è:

(a) la fase durante la quale i dati vengono trasferiti dalla memoria alla CPU;

(b) la fase durante la quale i dati vengono trasferiti dalla CPU alla memoria;

(c) la fase durante la quale viene prelevata dalla memoria la prossima istruzione da eseguire;

(d) un periodo dell’informatica che è durato fino agli anni ’50; (e) il momento in cui il clock fornisce un impulso sincrono; (f) nessuna delle precedenti.

10. 34 + 22 = 111. In quale base è vera questa equazione?

Risposta: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. Considerate il seguente programma assembly (il numero che compare a sinistra di ciascuna istruzione rappresenta l’indirizzo di memoria a partire da cui l’istruzione è memorizzata):

1000 LOAD R1, a 1005 LOAD R2, b 1010 SUB R1, R2 // Mette in R1 la differenza fra R1 e R2 1015 JZERO R1, 1025 1020 LOAD R2, a 1025 STORE R2, c

La seguente tabella indica quali sono i valori contenuti nelle locazioni a, b e c all’inizio dell’esecuzione del programma. Dovete indicare quali valori numerici vi saranno contenuti alla fine.

Locazione All’inizio Alla fine

a 36 . . . . . . . .

b 3 . . . . . . . .

c 12 . . . . . . . .

12. Nelle seguenti domande, ∨ rappresenta l’or, ∧ rappresenta l’and, e indica il not.

(a) Considerate l’espressione (x ∨ y) ∧ (x ∨ z); la sua tabella di verità è:

x y z 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1

In quante righe l’espressione risulta avere valore 1?

Risposta: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (b) Considerate l’espressione (x ∧ y) ∨ x ∨ x; la sua tabella di verità è: x y 0 0 0 1 1 0 1 1 Dite se è una contraddizione, una tautologia o nessuna delle due.

Risposta: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (c) Nello spazio sottostante, disegnate il circuito che corrisponde all’espressione (x ∨ y) ∨ (x ∧ z)

(d) La tabella di verità corrispondente all’espressione del circuito (12c) è: x y z 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1

(e) Dite quanti sono gli input per i quali l’espressione del circuito (12c) uguale all’espressione considerata al punto (12a).

Risposta: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .